 

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов напоминает о правилах эксплуатации печного отопления!**

***При эксплуатации печного отопления запрещается:***

***-Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор над ними;***

***-Располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;***

***-Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости;***

***-Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;***

***-Перекаливать печи;***

***-Закрывать дымоход до полного сгорания топлива в печи.***

***Периодически проверяйте печи!***

***-Проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий; -Проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;***

***-Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;***

***-Проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5х0,7 метра;***

***-Побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;***

***-Периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в три месяца;***

***-Высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.***

**Помните! Малейшая неосторожность и беспечность в вопросах пожарной безопасности может привести к большой беде!**

**В случае пожара, чрезвычайной ситуации звоните по телефону**

**«01», с мобильного «101» и «112».**